







EVALUAREA EFICIENȚEI ENERGETICE
pentru blocurile locative



Asociația de locatari: 
_____________________________________________________________________________
(denumire, adresă)	




_________________________________
(Data)
1. 

1. PARAMETRII GENERALI AI CLĂDIRII
	№
	Denumire
	Parametru
	Note

	1.1
	Anul dării în exploatare a clădirii
	
	

	1.2
	Proiect tipic, număr de serie (dacă este cazul)
	
	

	1.3
	Numărul de etaje
	
	

	1.4
	Numărul de intrări (scări)
	
	

	1.5
	Numărul de apartamente/încăperi
	
	

	1.5.1
	· Fond locativ
	
	

	1.5.2
	· Încăperi comerciale
	
	

	1,6
	Suprafața totală, m2
	
	

	1.6.1
	· Locativă, m2
	
	

	1.6.2
	· Comercială, m2
	
	

	1.6.3
	· Spații de uz comun, m2
	
	

	1.7
	Suprafața totală încălzită, m2
	
	

	1.7.1
	· Locativă, m2
	
	

	1.7.2
	· Comercială, m2
	
	

	1.7.3
	· Spații de uz comun, m2
	
	

	1.8
	Volum încălzit, m3
	
	

	1.9
	Sistemele inginerești ale clădirii
	

	1.9.1
	· Tipul sistemului de încălzire
	

	1.9.2
	· Cantitatea și suprafețele apartamentelor debranșate de la sistemul centralizat de încălzire
	

	1.9.3
	· Tipul sistemului de alimentare cu apă caldă
	

	1.9.4
	· Tip de condiționare/ventilare/răcire
	

	1.10
	Disponibilitatea contorului pentru încălzire a blocului
	

	1.11
	Disponibilitatea punctului termic individual
	

	1.12
	Disponibilitatea reglării sistemului termic în dependență de temperatura de afară
	




2. INFORMAȚIE GENERALĂ DESPRE EVALUARE
În acest capitol va fi inclusă următoarea informație: 
- Echipa de audit energetic, data vizitei la fața locului, persoanele și părțile implicate. 
- Volumul, metoda de lucru, ipoteze etc.
- Disponibilitatea documentelor de proiectare tehnică, a planșelor etc. pentru blocul întreg sau pentru sistemele inginerești separate ale clădirii.
- Fotografii. Vă rugăm să furnizați 5-6 fotografii ale fațadei clădirii de apartamente (din diferite părți) și 5-6 fotografii ale sistemelor inginerești (de exemplu: lift, punct termic individual, schimbător de căldură, nod de evidență/contorizare, locurile unde lipsește izolația).
- Informații suplimentare.




3. PRINCIPALELE DATE TEHNICE ALE ANVELOPEI CLĂDIRII
	Nr.
	Denumire
	Parametru
	Structura și evaluarea ei*
(material, descrierea stării tehnice, defecte, deformare, starea uzurii, tipul construcției)

	3.1
	Pereți

	3.1.1
	Suprafața pereților exteriori, m2
	
	

	3.1.2
	Coeficientul transferului de căldură a pereților externi W/m2K
	
	

	3.2
	Acoperiș

	3.2.1
	Suprafața acoperișului, m2
	
	

	3.2.2
	Coeficientul transferului de căldură a acoperișului, W/m2K
	
	

	3.2.3
	Înălțimea etajului tehnic, m
	
	

	3.3
	Subsol și demisol

	3.3.1
	Suprafața demisolului, m2
	
	

	3.3.1.1
	Coeficientul transferului de căldură a demisolului, W/m2K 
	
	

	3.3.2
	Suprafața subsolului, m2
	
	

	3.3.2.1
	Coeficientul transferului de căldură a subsolului, W/m2K
	
	

	3.4
	Ferestre și uși în zonele de uz comun (scări, subsol, ușa de la intrare)

	3.4.1
	Cantitatea ferestrelor, buc.
	
	

	3.4.2
	Suprafața ferestrelor, m2
	
	

	3.4.3
	Coeficientul transferului de căldură a ferestrelor, W/m2K
	
	

	3.4.4
	Cantitatea ușilor de la intrare, buc.
	
	

	3.4.5
	Suprafața ușilor de la intrare, m2
	
	

	3.4.6
	Coeficientul transferului de căldură a ușilor, W/m2K 
	
	




	3.5
	Ferestre și uși și ferestre la balcoanele din apartamente

	3.5.1
	Cantitatea ferestrelor, buc
	
	

	3.5.2
	Suprafața ferestrelor, m2
	
	

	3.5.3
	Coeficientul transferului de căldură a ferestrelor, care sunt schimbate pe ferestre cu coeficientul transferului de căldură mai mic, W/m2K 
	
	

	3.5.4
	Cantitatea ușilor de la balcoane, buc.
	
	

	3.5.5
	Suprafața ușilor de la balcoane, m2
	
	

	3.5.6
	Coeficientul transferului de căldură a ușilor de la balcoane, care sunt schimbate pe uși cu coeficientul transferului de căldură mai mic W/m2K 
	
	




4. DATE GENERALE DESPRE SISTEMELE INGINEREȘTI
	№
	Denumire
	Informație

	4.1. Sistemul de încălzire

	4.1.1
	Tip și descrierea sistemului de încălzire
	

	4.1.2
	Lungimea țevilor sistemului de încălzire în spațiile neîncălzite 
	

	4.1.3
	Disponibilitatea punctului termic individual
	

	4.1.4
	Descrierea sistemului intern de distribuție
	

	4.1.5
	Tipul și cantitatea echipamentelor de încălzire 
	

	4.1.6
	Reglarea sistemului de încălzire
	

	4.1.7
	Starea termoizolației rețelelor
	

	4.1.8
	Sistemul de evidență
	

	4.1.9
	Încălzirea excesivă/insuficientă (așa cum este percepută de către proprietarii de locuințe)
	

	4.2. Alimentarea cu apă caldă

	4.2.1
	Metoda de preparare a apei calde menajere (schimbător de căldură, încălzitoarele de apă locale și altele)
	

	4.2.2
	Lungimea țevilor sistemului de alimentare cu apă caldă în spațiile neîncălzite 
	

	4.2.3
	Sistemul de evidență
	

	4.2.4
	Starea termoizolării 
	

	4.3. Conditionare/ Ventilare / Răcire

	4.3.1
	Tipul sistemului
	

	4.3.2
	Disponibilitatea recuperatoarelor de căldură
	

	4.3.3
	Alte date
	

	4.4
	Iluminatul locurilor de uz comun

	4.4.1
	Cantitatea becurilor și puterea acestora după tip
	

	4.4.2
	Control automatizat
	





5. CONSUMUL DE ENERGIE
	Nr.
	Indicator
	kWh/an
	kWh/m2/an

	5.1
	Energie primară
	
	

	5.2
	Consumul anual total de energie (valoare de referință, calcul)
	
	

	5.2.1
	· Încălzire
	
	

	5.2.2
	· Apă caldă
	
	

	5.3
	· Iluminarea spațiilor de uz comun 
	
	

	5.4
	Consumul anual total de energie (conform contorului, de facto) pentru anul 2022*
	
	

	5.4.1
	· Încălzire
	
	

	5.4.2
	· Apă caldă
	
	

	5.5
	· Iluminarea spațiilor de uz comun
	
	

	5.5
	Durata reală a perioadei de încălzire pe an (la data p. 5.4), zile
	

	5.6
	Temperatura medie în perioada de încălzire (la data p. 5.4), 0С
	

	5.7
	Explicația abaterii
	


* poate fi indicat și un alt an reprezentativ

6. CONSUMUL DE ENERGIE
	Sursa de energie
	2020
	2021
	2022

	
	MWh
	EUR
	MDL
	MWh
	EUR
	MDL
	MWh
	EUR
	MDL

	6.1
	Energie electrică pentru iluminatul în locurile de uz comun (dacă există) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Consum total a gazului natural (dacă există)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Gaz natural pentru încălzire și apă caldă menajeră*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Încălzire centralizată (și apă caldă)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,5
	Altele (de indicat)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* pentru apartamentele deconectate de la încălzirea centralizată. Poate fi calculat pe baza măsurătorii reale minus consumul estimat pentru gătit.
7.INDICATORI DE BAZĂ PRELIMINARI TEHNICI ȘI ECONOMICI A MĂSURILOR DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ	
	№
	Denumirea măsurii
	Indicatori energetici și tehnici ale măsurilor
	Economie
	Costul implementării ale măsurilor
	Note

	
	
	Scurtă descriere a măsurii, cu indicarea soluțiilor tehnice (tehnologice), a unor caracteristici ale echipamentului etc.*
	Coeficientul transferului de căldură, U (W/m2K) și/sau alți indicatori 
	Volumul lucrărilor
(m2, m, №)
	Energie, kWh/an
	Diminuarea emisiilor СО2, tone/an 
(în baza presupunerii că sursa de energie este CET pe bază de gaze naturale)
	Consum,
mii MDL/an
	Costul materialelor, echipamentelor și lucrărilor de instalare, mii MDL 
	

	7.1
	Complexul de lucrări pentru izolație termică și amenajare a pereților exteriori 
	Aducerea la maxim a valorilor coeficientului de transfer de căldură în conformitate cu tabelul 2 NCM M.01.01:2016 (Valori maxime ale coeficientului de transfer de căldură, U, pentru elemente
Protecția clădirilor (cu excepția vitraliilor, a fațadelor de sticlă, a ferestrelor și a ușilor).

Materialul – polistiren sau vată minerală. Trebuie aleasă opțiunea cea mai ieftină, luând în considerare rezistența la incendiu și utilizarea normelor de consum.
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Complex de lucrări pentru izolarea termică și amenajarea mansardelor încălzite și neîncălzite (etaje tehnice) și acoperișuri 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3
	Complex de lucrări pentru izolarea termică și amenajarea planșelor de la subsol
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.4
	Complex de lucrări pentru izolarea termică și amenajarea pereților exteriori mai jos de nivelul pământului (demisol)
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.5
	Înlocuirea sau repararea ușii de intrare sau/și repararea tamburelor de intrare 
	Aducerea la maxim a valorilor coeficientului de transfer de căldură în conformitate cu tabelul
3 NCM M.01.01:2016 (Valori maxime ale coeficientului de transfer de căldură, U, pentru vitralii,
fațade de sticlă, ferestre și uși)
	
	
	
	
	
	
	

	7.6
	Înlocuirea sau repararea ferestrelor sau ușilor de la balcon din spațiile de uz comun
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.7
	Înlocuirea sau repararea ferestrelor sau ușilor de la balcon din apartamente izolarea și geamarea balcoanelor și logiilor
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.8
	Instalarea nodului de evidență/contorizare a energiei termice 
	Dacă nu este instalat contor termic la bloc este necesar de prevăzut setările în conformitate cu p.5.2.4 Cerințe privind instalarea echipamentelor de măsurat М.01.01:2016
	
	
	
	
	
	
	

	7.9
	Instalarea sau modernizarea punctului termic individual (PTI)

	Automatizarea PTI trebuie să respecte viteza maximă de comandă din tabelul Tabel 6 M.01.01:2016.
În cazul în care nu este instalat un sistem, de exemplu, un sistem de control bazat pe temperatura exterioară, atunci trebuie prevazută modernizarea PTI
	
	
	
	
	
	
	

	7.10
	Izolarea termică și/sau înlocuirea conductelor interioare de încălzire în încăperile neîncălzite 
	4 NCM M.01.01:2016
conductele sistemului de încălzire, W/m
	
	
	
	
	
	
	

	7.11
	Echilibrarea/balansarea hidraulică a sistemului de încălzire 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.12
	Instalarea nodului de evidență/contorizare a energiei termice pentru necesarul de încălzire sau/și repartitoare de căldură în apartamente
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.13
	Instalarea regulatoarelor automate de temperatură a aerului pe aparatele de încălzire din apartamente și/sau din spațiile comune ale clădirilor
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.14
	Înlocuirea și/sau izolarea termică a țevilor sistemului de încălzire și/sau a echipamentelor sistemului de încălzire din spațiile comune ale clădirilor
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.15
	Înlocuirea sau izolarea termică a țevilor sistemului de încălzire și/sau a echipamentelor sistemului de încălzire din apartamente
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.16
	Alte tipuri de sisteme de încălzire internă (conversia sistemului de încălzire de pe verticală pe orizontală)
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.17
	
Izolarea termică și/sau înlocuirea conductelor de apă caldă din încăperile neîncălzite
	Pierderile prin conductele sistemului de apă caldă menajeră nu trebuie să depășească consumul majorat din tabelul 5 NCM M.01.01:2016 (Pierderile maxime de creștere a debitului de căldură prin conducte neizolate ale sistemului de aprovizionare cu apă caldă, W/m)
	
	
	
	
	
	
	

	7.18
	Modernizarea sistemului de alimentare cu apă caldă
	În funcție de situație, se propun măsuri de prevenire a consumului de energie.
	
	
	
	
	
	
	

	7.19
	Complex de lucrări pentru îmbunătățirea și amenajarea sistemului de ventilație cu instalarea de recuperatoare
	Trebuie să se ia în considerare instalarea echipamentului de ventilație descentralizată cu recuperatoare
	
	
	
	
	
	
	

	7.20
	Complex de lucrări pentru echipare și amenajarea a sistemului de iluminat în spațiile de uz comun
	Sistemul de iluminat trebuie să corespundă
p. 5.2.5 (Cerințele energetice pentru iluminat) М.01.01:2016
	
	
	
	
	
	
	


* - în termenii de referință, această coloană prezintă principalele cerințe în materie de eficiență energetică. În tabelul totalizator trebuie să se furnizeze o descriere detaliată a măsurii de eficiență energetică care urmează să fie implementată. 
Suplimentar. În cazul în care măsura nu poate fi pusă în aplicare în clădire, în coloana "Note" se va indica motivul și explicația pentru care măsura nu poate fi pusă în aplicare. Exemplul 1, în cazul în care în clădire este instalat un contor termic, se va indica la măsura "Instalarea unui nod de evidență/contorizare a energiei termice": nodul de evidență/contorizare a energiei termice este instalat și se exploatează. 
