








ОЦЕНКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
для
многоквартирного дома




Ассоциация собственников: 
_____________________________________________________________________________
(наименование, адрес)	




_________________________________
(Дата)
1. 

1. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗДАНИЯ
	№
	Наименование
	Значение
	Примечание

	1.1
	Год ввода в эксплуатацию
	
	

	1,2
	Типовой проект, серийный номер (при наличии)
	
	

	1,3
	Количество этажей
	
	

	1,4
	Количество входов (подъездов)
	
	

	1,5
	Количество квартир/помещений, шт.
	
	

	1.5.1
	· Жилой фонд, шт.
	
	

	1.5.2
	· Коммерческие помещения, шт.
	
	

	1,6
	Общая площадь, м2
	
	

	1.6.1
	· Жилая, м2
	
	

	1.6.2
	· Коммерческая, м2
	
	

	1.6.3
	· общего пользования, м2
	
	

	1,7
	Общая отапливаемая площадь, м2
	
	

	1.7.1
	· Жилая, м2
	
	

	1.7.2
	· Коммерческая, м2
	
	

	1.7.3
	· Общего пользования, м2
	
	

	1,8
	Отапливаемый объем, м3
	
	

	1,9
	Инженерные системы здания
	

	1.9.1
	· Тип системы отопления
	

	1.9.2
	· Количество и площадь квартир, отключенных от системы центрального отопления
	

	1.9.3
	· Тип системы горячего водоснабжения
	

	1.9.4
	· Тип кондиционирования/вентиляции/охлаждения
	

	1.10
	Наличие счетчика отопления дома
	

	1.11
	Наличие индивидуального теплового пункта
	

	1.12
	Наличие погодозависимого регулирования
	




2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОЦЕНКЕ
В данный раздел вносится информация о: 
· Группе энергоаудита, дата посещения объекта, вовлеченные лица и стороны. 
· Объем, метод работы, допущения и т. д.
· [bookmark: _Toc113890013]Наличие документов технического проекта, чертежей и т.д. на все здание или отдельные его системы.
· [bookmark: _Toc113890012]Фото. Пожалуйста, предоставьте 5-6 фотографий фасада многоквартирного дома (с разных сторон) и 5-6 фотографий инженерных систем (например: элеватор, ИТП, теплообменник, узел учета, места отсутствия изоляции).
· Дополнительная информация.



3. Основные технические данные ограждающих конструкций
	Нет
	Имя
	Величина
	Структура и ее оценка*
(материал, описание состояния, дефекты, деформации, степень износа, тип конструкции)

	3.1
	Стены

	3.1.1
	Площадь внешней стены, м2
	
	

	3.1.2
	Коэффициент теплопередачи внешней стены, Вт/м2К
	
	

	3.2
	Крыша

	3.2.1
	Площадь кровельного покрытия, м2
	
	

	3.2.2
	Коэффициент теплопередачи крыши, Вт/м2К
	
	

	3.2.3
	Высота технического этажа,  м
	
	

	3.3
	Подвал и погреб

	3.3.1
	Площадь цокольного этажа, м2
	
	

	3.3.1.1
	Коэффициент теплопередачи цокольного этажа, Вт/м2К
	
	

	3.3.2
	Площадь подвала, м2
	
	

	3.3.2.1
	Коэффициент теплопередачи подвала, Вт/м2К
	
	

	3.4
	Окна и двери в местах общего пользования здания (лестницы, подвал, входная дверь)

	3.4.1
	Количество окон, шт.
	
	

	3.4.2
	Площадь окон, м2
	
	

	3.4.3
	Коэффициент теплопередачи окон, Вт/м2К
	
	

	3.4.4
	Количество входных дверей, шт.
	
	

	3.4.5
	Площадь входных дверей, м2
	
	

	3.4.6
	Коэффициент теплопередачи входных дверей, Вт/м2К
	
	




	3,5
	Окна и балконные блоки в квартирах

	3.5.1
	Количество окон, шт
	
	

	3.5.2
	Площадь окон, м2
	
	

	3.5.3
	Коэффициент теплопередачи окон, которые заменены на окна с более низкой теплопередачей, Вт/м2К
	
	

	3.5.4
	Количество балконных дверей, шт.
	
	

	3.5.5
	Площадь балконных дверей, м2
	
	

	3.5.6
	Коэффициент теплопередачи балконных дверей, замененных на двери с более низкой теплопроводностью, Вт/м2К
	
	




4. Основные данные по инженерным системам
	№
	Имя
	Информация

	4.1. Система отопления

	4.1.1
	Тип и описание системы отопления
	

	4.1.2
	Длина трубопроводов в неотапливаемых помещениях (система отопления)
	

	4.1.3
	Наличие индивидуального теплового пункта
	

	4.1.4
	Описание внутренней системы дистрибуции
	

	4.1.5
	Тип и количество отопительных приборов
	

	4.1.6
	Регулировка системы отопления
	

	4.1.7
	Состояние теплоизоляции сетей
	

	4.1.8
	Система учета
	

	4.1.9
	Чрезмерное/недостаточное отопление (по мнению домовладельцев)
	

	4.2. Горячее водоснабжение

	4.2.1
	Способ подготовки горячей воды (теплообменник, локальные водонагреватели и др.)
	

	4.2.2
	Длина трубопроводов в неотапливаемых помещениях (система горячего водоснабжения)
	

	4.2.3
	Система учета
	

	4.2.4
	Состояние теплоизоляции 
	

	4.3. Кондиционирование / Вентиляция / Охлаждение

	4.3.1
	Тип систем
	

	4.3.2
	Наличие рекуперации
	

	4.3.3
	Другие данные
	

	4.4
	Освещение мест общего пользования

	4.4.1
	Количество ламп и их мощность по типам
	

	4.4.2
	Автоматический контроль
	





5. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
	Нет.
	Индикатор
	кВтч/год
	кВтч/м2/год

	5.1
	Первичная энергия
	
	

	5.2
	Общее годовое потребление энергии (базовый уровень, расчет)
	
	

	5.2.1
	· Обогрев
	
	

	5.2.2
	· Горячая вода
	
	

	5.3
	· Освещение мест общего пользования
	
	

	5.4
	Общее годовое потребление энергии (по счетчику) на 2022 г.*
	
	

	5.4.1
	· Обогрев
	
	

	5.4.2
	· Горячая вода
	
	

	5.5
	· Освещение мест общего пользования
	
	

	5.5
	Фактическая продолжительность отопительного периода в году (на дату п. 5.4), сут.
	

	5.6
	Средняя температура за отопительный период (на дату п. 5.4), 0С
	

	5.7
	Объяснение отклонения
	


* может быть указан другой репрезентативный год

6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
	Источник энергии
	2020
	2021
	2022

	
	МВтч
	евро
	лей
	МВтч
	евро
	лей
	МВтч
	евро
	лей

	6.1
	Электричество для освещения мест общего пользования (при наличии)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Общее потребление природного газа (при наличии)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Природный газ для отопления и ГВС*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Центральное отопление (и ГВС?)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,5
	Другое (указать)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* для квартир, отключенных от централизованного теплоснабжения. Может быть рассчитан на основе фактического измерения минус ориентировочный расход на приготовление пищи.
7.ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ	
	№
	Название мероприятия
	Технические энергетические показатели мероприятий
	Экономия
	Стоимость внедрения мероприятия
	Примечание

	
	
	Краткое описание мероприятия, с указанием технических (технологических) решений, некоторых характеристик оборудования и т.п*.
	Коэффициент теплопередачи, U (Вт/м2К) и/или другие показатели 
	Объем работ
(м2, м, №)
	Энергия, кВтч/год
	Снижение выбросов СО2, т/год
(принять за основу что энергоноситель поступает от ТЭЦ на природном газе)
	Расходов
Тысячи леев/год
	Стоимость материалов, оборудования и монтажных работ тыс. леев
	

	7.1
	Комплекс работ по теплоизоляции и обустройству наружных стен
	Приведение значений коэффициента теплопередачи к максимальному в соответствии с таблицей 2 NCM M.01.01:2016 (Максимальные значения коэффициента теплопередачи, U, для элементов
Защита зданий (за исключением витражей, стеклянных фасадов, окон и дверей).

Материал – пенополистирол или минеральная вата. Необходимо выбрать более экономичный вариант с учетом обеспечения пожарной безопасности и использования потребительских норм.
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Комплекс работ по теплоизоляции и обустройству отапливаемых и неотапливаемых чердаков (технических этажей), и кровель
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3
	Комплекс работ по теплоизоляции и обустройству плит перекрытия подвала
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.4
	Комплекс работ по теплоизоляции и обустройству наружных стен ниже уровня грунта (цоколя)
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.5
	Замена или ремонт входной подъездной двери или/и обустройство подъездных тамбуров
	Приведение значений коэффициента теплопередачи к максимальному в соответствии с таблицей 3 NCM M.01.01:2016 (Максимальные значения коэффициента теплопередачи, U, для витража,
стеклянных фасадов, окон и дверей)
	
	
	
	
	
	
	

	7.6
	Замена или ремонт оконных блоков или блоков балконных дверей в помещениях (местах) общего пользования зданий
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.7
	Замена или ремонт оконных блоков и балконных дверных блоков в квартирах, утепление и остекление устойчивых балконов и лоджий
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.8
	Установка узла коммерческого учета тепловой энергии
	Если общедомовой счетчик энергии не установлен, необходимо предусмотреть настройки в соответствии с пунктом 5.2.4 Требования по установке приборов учета М.01.01:2016
	
	
	
	
	
	
	

	7.9
	Установка или модернизация индивидуального теплового пункта (ИТП)
	Автоматизация ИТП должна соответствовать максимальной скорости управления Таблица 6 M.01.01:2016.
В случае если одна система, например управление в зависимости от температуры наружного воздуха не установлено, то необходимо предусмотреть модернизацию ИТП.
	
	
	
	
	
	
	

	7.10
	Теплоизоляция или/и замена трубопроводов систем внутреннего теплоснабжения в неотапливаемых помещениях
	4 NCM M.01.01:2016
трубопроводы систем отопления, Вт/м)
	
	
	
	
	
	
	

	7.11
	Гидравлическая балансировка системы отопления
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.12
	Установка узлов распределительного учета тепловой энергии на потребности отопления или/и приборов – распределителей тепловой
энергии в квартирах
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.13
	Установка автоматических регуляторов температуры воздуха в помещениях на обогревательных приборах системы отопления в квартирах или/и в помещениях (местах) общего пользования зданиями
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.14
	Замена и/или теплоизоляция трубопроводов систем отопления или/и приборов водяной системы отопления в помещениях (местах) общего пользования зданиями
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.15
	замена или теплоизоляция труб системы отопления и/или нагрева приборов водяного отопления в квартирах
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.16
	Другие типы систем внутреннего теплоснабжения (перевод системы отопления с вертикальной на горизонтальную) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.17
	Теплоизоляция или/и замена трубопроводов систем горячего водоснабжения в неотапливаемых помещениях
	Потери в трубопроводах системы ГВС не должны превышать повышенного потребления в Таблице 5 NCM M.01.01:2016 (Максимальная потеря увеличения теплового потока через неизолированные
трубопроводы системы горячего водоснабжения, Вт/м)
	
	
	
	
	
	
	

	7.18
	Модернизация системы горячего водоснабжения
	В зависимости от предполагаемой ситуации предлагается принять меры по предотвращению энергопотребления.
	
	
	
	
	
	
	

	7.19
	Комплекс работ по улучшению и обустройству системы вентиляции с установкой рекуператоров
	Необходимо рассмотреть установку децентрализованных установок вентиляции с рекуператорами.
	
	
	
	
	
	
	

	7.20
	Комплекс работ по оснащению и обустройству системы освещения в местах общего пользования
	Система освещения должна соответствовать
П. 5.2.5 (Энергетические требования к освещению) М.01.01:2016
	
	
	
	
	
	
	


* - в техническом задании в данной колонке представлены основные требования по энергоэффективности. В итоговой таблице необходимо предоставить детальное описание внедряемого энергоэффективного мероприятия. 
Дополнительно. Если мероприятие не может быть внедрено в данном доме, то в колонке «Примечание» указываться причина и пояснения почему это мероприятие не может быть внедрено. Пример 1, если общедомовой тепловой счетчик установлен, то для мероприятия «Установка узла коммерческого учета тепловой энергии» указывается: узел коммерческого учета тепловой энергии установлен и эксплуатируется. Пример 2, 
